**Zał. nr 2**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**I.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Niszczarka biurowa klasy niszczenia P-4 – 8 szt.** |
| **1** | Rodzaj cięcia | Ścinki max 4mm x 60 mm |
| **2** | Liczba jednorazowo niszczonych kartek  | minimum 15 (70 g) |
| **3** | Szerokość wejścia | min. 230 mm |
| **4** | Pojemność pojemnika | min. 40 L |
| **5** | Moc silnika | min. 500W max 1000W |
| **6** | Silnik przystosowany do pracy ciągłej | Tak |
| **7** | Automatyczny start/stop | TAK |
| **8** | Cofanie papieru | Tak |
| **9** | Zabezpieczenie przed przegrzaniem, | Tak |
| **10** | Technologiazapobiegająca zacięciom papieru | Tak |
| **11** | Wysuwany pojemnik na zniszczone kartki | Tak |
| **12** | Cięcie zszywek, spinaczy, kart kredytowych, płyt CD. | Tak |
|  **13** | Gwarancja na urządzenie  | min 3 lata |
| **14** | Gwarancja na noże tnące | min 20 lat |
| **15** | Waga netto | nie więcej niż 30 kg |

**II.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Niszczarka biurowa klasy niszczenia P-5 – 2 szt.**  |
| **1** | Rodzaj cięcia | Ścinki max 2mm x 15 mm |
| **2** | Liczba jednorazowo niszczonych kartek  | minimum 10 (70 g) |
| **3** | Szerokość wejścia | min. 230 mm |
| **4** | Pojemność pojemnika | min. 40 L |
| **5** | Moc silnika | min. 500W max 1000W |
| **6** | Silnik przystosowany do pracy ciągłej | Tak |
| **7** | Automatyczny start/stop | TAK |
| **8** | Cofanie papieru | Tak |
| **9** | Zabezpieczenie przed przegrzaniem, | Tak |
| **10** | Technologiazapobiegająca zacięciom papieru | Tak |
| **11** | Wysuwany pojemnik na zniszczone kartki | Tak |
| **12** | Cięcie zszywek, spinaczy. | Tak |
|  **13** | Gwarancja na urządzenie  | min 3 lata |
| **14** | Gwarancja na noże tnące | min 20 lat |
| **15** | Waga netto | nie więcej niż 30 kg |